Информация
по проверкам ТИ на 27.02.2026 г.
(техническая инспекция труда Дорпрофжел на СКЖД.)

В текущем году техническими инспекторами проведено 78 проверок состояния условий и охраны труда в структурных подразделениях дороги, выявлено 731 нарушений. выдано 15 требований о приостановлении работ.
В феврале 2026 года проведено 38 проверок, в ходе которых выявлено 323 нарушения трудового законодательства по вопросам условий и охраны труда.
Выдано 2 требования о приостановлении работ:
1). В Пассажирском вагонном депо  Новороссийск - СП Северо-Кавказского филиала АО "ФПК", используемая лестничная стремянка не испытавалась с 2019г. Запретить использование лестницы - стремянки, до проведения испытания.
2).  В ходе проверки состояния охраны труда в сварочном помещении ПЧ Горячий Ключ выявлен сварочный агрегат с истекшей датой испытания (29.07.2025г).
В период со 02 по 13 марта 2026 текущего года техническими инспекторами проведено 14 проверок состояния условий и охраны труда в структурных подразделениях дороги, выявлено 127 нарушений. 
Выдано 4 требования о приостановлении работ:
1) В здании района контактной сети по станции Бурсак не поверена лестница аварийного выхода со второго этажа здания. На лестнице аварийного выхода не приварены участки ограждения. 
2) ЛВЧу Адлер, в столярном цехе выявлен электроинструмент (болгарка) без защитного кожуха, не имеющая инвентарного номера и даты испытания.  
3) Сочинская дистанция инфраструктуры, в механическом цехе выявлен заточной станок кустарного производства  без защитных припособлений, не имеющий инвентарного номера и даты испытания.
4) ЭЧ-Туапсе, в помещении мастерских выявлена электропечь кустарного производства. 
Структура выявленных нарушений норм трудового законодательства в % от общего числа выявленных (127) нарушений выглядит следующим образом:
1) 34 % или 43 факта - нарушения санитарно-бытовых условий работников, содержание зданий и сооружений, СЖО кабин локомотивов:
- ВЧДЭ-5, мероприятия по улучшению условий и охраны труда за 2025 год внедрены не в полном объёме по пункту 2.2.12 Устройство и оборудование установок для кондиционированного воздуха на рабочие места и в помещения для отдыха работников, при плане-6 ед., внедрено-5 ед.¶
- ПЧ-Сочи, в коридоре комнат отдыха стены, потолок покрыты плесенью вследствие избыточной влажности.
- ПЧ-Тихорецк. На территории линейного участка №1 по станции Бурсак аварийные, деревья, угрожающие кровле здания.
2) 22 % или 28 фактов - нарушения требований пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности:
- В ПЧ Сочи, просрочено обучение по электробезопасности у одного работника, по промбезопасности у трёх работников, по пожарной безопасности  у 12 работников.
- В ПЧ Сочи, жилой модуль не заземлён.
- ВЧДЭ-5, баллон с легковоспламеняющимся горючим газом (пропан), хранится без навёрнутого предохранительного колпака.
3) 20 % или 26 фактов – нарушения требований НПА, порядка проведения инструктажей, выполнения КД ОАО РЖД:
- При подъезде к переезду 566 КМ со стороны «Элеватора», не установлен дорожный знак «Многопутная жд.». Книга регистрации нарушений ПДД при проезде через переезд не ведется с 2023г.  
4) 14 % или 18 фактов - нарушения обеспечения СИЗ, ДСИЗ, инструментом и СММ:
Работники ЭЧ Туапсе своевременно получают не всю положенную по нормам спецодежду, так согласно данных программы ЕК АСУТР из 285 работников, получающих СИЗ, полностью обеспечены только 147.
- из проверки личных карточек учета выдачи СИЗ выявлено, что электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи Галкин С.В., принятый на работу 13.08.2025г,  не обеспечен  комбинезоном для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, каской защитной, ботинками юфтевыми на полиуретановой подошве, жилетом сигнальным зимним 2 класса защиты из ткани с огнезащитной пропиткой. 
Работники ЭЧ Туапсе не в полном объёме обеспечены рабочим инструментом для ремонта и обслуживания обустройств: 
- ключ для рихтовки контактного провода по расчету 33, в наличии 19 (58%),
- инструмент для монтажа изолированных проводов, комплект по расчету 11, в наличии 0 (0%),
- кусачки-болторезы для резки проволоки и проводов диаметром не менее 6 мм, шт
по расчёту 11, в наличии 0 (0%),
- лопата снегоуборочная  по расчёту 33, в наличии 14 (42%). 
Работники ЭЧ Туапсе не в полном объёме обеспечены СММ для ремонта и обслуживания обустройств:
- ЖЭС мощностью не менее 7кВА (ЭЧК)  по расчету 22, в наличии 2 (9%),
- установка для механической очистки гололёда  по расчету 11, в наличии 8 (73%),
- кусторез (ЭЧК) по расчёту 22, в наличии 1 (4,5%),
- устройство автономного освещения «Световая башня» с генератором  по расчёту 22, в наличии 7 (32%),
- установка для нанесения антигололёдного покрытия на контактные провода по расчёту 11, в наличии 0 (0%). 
5) 10 % или 12 фактов – Прочие нарушения.
1. Руководителям подразделений ДИ, РДЖВ, ЭЭ, ДТ принять меры по устранению выявленных инспекцией нарушений.
2. Всем региональным дирекциям и ДЗО организовать проверки санитарно-бытовых условий, обеспечения требований пожарной и электро безопасности, обеспечения работников СИЗ. При выявлении нарушений не допускать к исполнению трудовых обязанностей работников до полного обеспечения.


Динтруд                                                                               Д.Г.Морозов
