Информация
по проверкам ТИ на 06.02.2026 г.
(техническая инспекция труда Дорпрофжел на СКЖД.)

В текущем году техническими инспекторами проведено 35 проверок состояния условий и охраны труда в структурных подразделениях дороги, выявлено 382 нарушений. выдано 9 требований о приостановлении работ.
В январе текущего года техническими инспекторами проведено 25 проверок, выявлено 278 нарушений. выдано 9 требований о приостановлении работ.
В период с 02 по 06 февраля текущего года техническими инспекторами проведено 10 проверок состояния условий и охраны труда в структурных подразделениях дороги, выявлено 104 нарушений.
Структура выявленных нарушений норм трудового законодательства в % от общего числа выявленных (104) нарушений выглядит следующим образом:
1) 36,5 % или 38 фактов - нарушения санитарно-бытовых условий работников, содержание зданий и сооружений, кабин локомотивов:
- Новороссийская дистанция пути В гардеробной на линейном участке ПД-5 по станции Крымская требуют замены деревянные окна (пришли в негодность).
- Крымская дистанция сигнализации, централизации и блокировки. В санитарной комнате поста ЭЦ станции Крымская прогнил, протекает водонагреватель. Не исправен смеситель.
	- ЭЧ-Туапсе, ЭЧК Куринский. Здание ЭЧК в аварийном состоянии: на стенах помещений грибок, на потолке следы протечек. Система водоснабжения и водоотведения в аварийном состоянии.
В комнате приема пищи к раковине для мойки посуды не подключен сливной сифон, вместо него установлено ведро.
2) 18 % или 19 фактов – нарушения требований НПА, Кол.Договоров, порядка проведения инструктажей, КСОТ-П:
- СЛД Туапсе (участок Белореченская). Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту электровозов ОАО «РЖД» ИОТ РЖД-4100612-ЦТР-19-2012 не актуальна с 2012 года.
3) 16,5 % или 17 фактов - нарушения требований пожарной, экологической и электро безопасности:
- СЛД Туапсе (участок Белореченская). На смотровых канавах установлены заземляющие штанги, не имеющие инвентарного номера и даты испытания. Заземляющие спуски имеют дефекты, скрутки.
Заземление металлического настила смотровой канавы оборвано вследствие корррзии. В цехе ремонта тепловозов система автоматического пожаротушения не работает.
4) 15 % или 16 фактов - нарушения обеспечения СИЗ, ДСИЗ, инструментом и СММ:
- В эксплуатационном локомотивном депо Сальск. В личной карточке учета выдачи СИЗ машиниста Осадченко В.Ф., отсутствует запись о выдаче  костюма "Механик-Л", жилета сигнального 2 класса защиты, шапки-ушанки со звукопроводными вставками.
	- Новороссийская дистанция пути. Мастер укрупненной бригады Савинов Г. С. не получил зимнюю одежду.
5) 14 % или 14 фактов - прочии нарушения.
1. Руководителям подразделеий ДИ, Т, НТЭ, ДЭЗ  принять меры по устранению выявленных инспекцией нарушений.
2. Всем региональным дирекциям и ДЗО организовать проверки санитарно-бытовых условий, обеспечения требований пожарной и электро безопасности, обеспечения работников СИЗ. При выявлении нарушений не допускать к исполнению трудовых обязанностей работников до полного обеспечения.


Динтруд                                                                               Д.Г.Морозов
